**Гуманітарне управління**

**Городоцької міської ради Львівської області**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик закупівлі природнього газу, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:** Гуманітарне управління Городоцької міської ради Львівської області, що знаходиться за адресою: 81500, Львівська обл., Львівський р-н, м. Городок, вул. Джерельна, буд.№16, код ЄДРПОУ – 44101707.

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Код національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – 72410000-7 - Послуги провайдерів (Доступ до мережі Інтернет).

**Вид процедури закупівлі:** Відкриті торги з особливостями.

**Ідентифікатор процедури закупівлі:**  UA-2025-03-05-015528-a

**Розмір бюджетного призначення:** 245`800,00 грн. з ПДВ, згідно кошторисних видатків на 2025 рік Замовника.

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 245`800,00 грн. з ПДВ.

 Розрахунок очікуваної вартості визначено на підставі середньої ринкової вартості аналогічних послуг, на основі закупівельних цін попередніх закупівель, за результатом яких Гуманітарне управління у 2023 та 2024 році було укладено із переможцями процедур закупівель договори.

**Обґрунтування технічних, якісних характеристик:**

Послуги доступу до мережі Інтернет (далі – Послуги) надаються відповідно до Закону України «Про електронні комунікації», Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295 та інших нормативно-правових актів України у сфері телекомунікацій та забезпечують цілодобове надання у користування та обслуговування каналів передачі даних на всіх вузлах мережі.

Технічні вимоги до надання доступу до мережі інтернет:

- Надання доступу до мережі Інтернет по оптоволоконним лініям зв’язку заклади Замовника;

- Учасник повинен бути включеним до реєстру НКРЗІ операторів, провайдерів телекомунікацій в якості провайдера доступу до Інтернет.

Для підтвердження учасник повинен надати: копію Повідомлення НКРЗІ про включення до

реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій або завірений печаткою та підписом вповноваженої особи витяг із реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій НКРЗІ з зазначенням номеру в реєстрі, назви компанії, виду діяльності.

- Режим роботи – цілодобовий;

-Виконавець повинен:

- забезпечити безперебійне надання доступу в мережу Інтернет із заявленою швидкістю без обмеження обсягу трафіку, контроль і забезпечення функціонування послуг за схемою 24 години на добу, 7 днів на тиждень протягом дії терміну надання послуги.

- забезпечити високу доступність каналу передачі даних, сумарний час відсутності зв’язку не має перевищувати 7 годин на місяць;

- службу підтримки, наявність кол-центру;

- забезпечити передачу трафіку інтерактивного голосового і відео обміну, а також інших додатків реального часу, критичного до затримок їх коливань і втрати пакетів, різноманітних сервісів замовника;

- надати в складі пропозиції копії документів, які підтверджують включення Учасника до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, статусом (оператор або провайдер) відповідно до вимог Закону України «Про електронні комунікації» у порядку, запровадженому рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 20.04.2022 № 30;

3. Значення технічних параметрів лінії зв’язку підключення до мережі Інтернет:

4.1. затримка передачі ІР пакетів (час доставки ІР пакету від одного із серверів точки обміну Інтернет-трафіком, що знаходиться на території України (далі – Точка тестування) до Кінцевого обладнання споживача) – не більше 100 мс;

4.2. варіація затримки ІР пакетів або джитер (зміна затримки передачі ІР пакетів в мережі) – не більше 50 мс;

3.3. коефіцієнт втрати ІР пакетів (співвідношення кількості недоставлених ІР пакеті до кількості надісланих ІР пакетів між Кінцевим обладнанням споживача та Точкою тестування) – не більше 0.1%;

3.4. коефіцієнт помилок ІР пакетів (співвідношення сумарної кількості ІР пакетів, прийнятих з помилками, до загальної кількості ІР пакетів, отриманих (як успішно, так і з помилками) Кінцевим обладнанням споживача) – не більше 0.01%.

Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 49 послуг.